**1. План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС  | с 14 февраля по 21 февраля 2022 года |
|  Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности | август 2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности\* |  - |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  - |
|  Подготовка отчета об ОВОС | с 22 февраля по август 2022 года |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  - |
|  Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и затрагиваемых сторон\* |  - |
|  Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* |  - |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Сентябрь 2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Октябрь 2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной) документации на государственную экологическую экспертизу | Октябрь 2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | После получения заключения ГЭЭ |

**2. Сведения о планируемой деятельности, альтернативных вариантах ее размещения и реализации**

**Заказчик планируемой деятельности:** Государственное лесохозяйственное учреждение «Лиозненский лесхоз».

**Юридический адрес:** 211200, Витебская область, Лиозненский район, г.п. Лиозно, ул. Курортная, д.31.

**Телефоны/ф.:** приемная +375 (2138) 5-11-40; факс +375 (2138) 5-74-02

**Адрес электронной почты:** info@lioznoles.by.

Более подробные сведения о заказчике на сайте [https://lioznoles.by](https://lioznoles.by/)

**Разработчик ОВОС:** ОАО «Гипроживмаш»

**Юридический адрес:** 246032, г. Гомель, ул. Малайчука, 12, тел./факс (0232) 53-50-30

**Цели проекта**направлена на создание производственной базы по производству древесного угля и брикетов с переносом имеющегося оборудования лесопильного цеха на новую производственную площадку.

 Объект расположен на территории государственного лесохозяйственного учреждения "Лиозненский лесхоз".

 Ориентированная мощность объекта – 6000 м3 досок и брусков, 1800 т угольных брикетов, 2880 т древесного угля.

 Проектом предусмотрено 2 варианта, которые отличаются конструктивным решением производственного корпуса. Остальные решения идентичны для двух вариантов.

 На территории производственной базы запроектировано строительство:

– производственного корпуса со складом готовой продукции;

– навеса для дров;

– площадки углевыжигательных печей;

– площадки размещения тушильников с углем;

– навеса для стабилизации угля;

– лесопильного цеха;

– склада щепы;

– склада опилок;

– навеса готовой продукции;

– площадки для лесоматериалов;

– пожарной насосной станции;

– очистных сооружений дождевых вод;

– выгреба;

– площадки для временного хранения лесоматериалов;

– дизель-генераторной.

  В качестве единственного альтернативного варианта планируемой хозяйственной деятельности предлагается «нулевая альтернатива» – отказ от реализации проекта.

 Планируемая деятельность не предполагает возможного трансграничного воздействия.

**Размещено на сайте: 09.09.2022**